|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа | Наименование, обозначение | Типы крепежей | Возможность параметризации | Изображение |
| Базовые | Плиты квадратные  7081-2001--  7081-2005 | Пазы(4-11 т-обр. сверху, 2 п-обр. снизу и по одному т-обр.с каждой стороны) и 8 отверстий(4 на верхней грани+4-36 в пазах+2м уст.) |  |  |
| Плиты прямоугольные шириной 120мм  7081-2051--7081-2056 | Пазы (3-12 т-обр.пазов сверху, 2 п-обр.паза снизу, по т-обр.одному с каждой стороны) и отверстия (11б св. и 2м сниз. отверстий в пазах) |  |  |
| Плиты прямоугольные шириной 180мм  7081-2071-- 7081-2075 | Пазы(5-11 т-обр. сверху, 2 п-обр. сниз.+ по 1 т-обр.x4) и 8-24 отверстий(6-22 в пазах+2уст.) |  |  |
| Плиты прямоугольные шириной 240мм  7081-2081-- 7081-2083 | Пазы(10-14 т-обр. сверху, 2 п-обр. сниз.+ по 1 т-обр.x4) и 23-35 отверстий(21-33 в пазах+2уст.) |  |  |
| Плиты прямоугольные шириной 300мм  7081-2101-- 7081-2103 | Пазы(11-44 т-обр. сверху, 2 п-обр. сниз.+ по 1 т-обр.x4) и 34-46 отверстий(32-44 в пазах+2уст.) |  |  |
| Плиты квадратные облегчённые  7081-2111, 7081-2112 | Пазы(5-6 т-обр. сверху, 6 п-обр.сниз.) и 15 отверстий(9 в пазах+4сверху+2уст.) |  |  |
| Плиты прямоугольные шириной 120мм  7081-2201 - 7081-2207, 7081-2251 - 7081-2257(одинаковые??) | Пазы(4-5 т-обр. сверху, 5-4 п-обр. сниз.) и 26 отверстий(20 в пазах+2сверху+6уст.) |  |  |
| Плиты прямоугольные шириной 180мм  7081-2221 -- 7081-2226, 7081-2271 -- 7081-2276 | Пазы(5 т-обр. сверху, 6 п-обр. сниз.) и 20-38 отверстий(12-30 в пазах+4сверху+4уст.) |  |  |
| Секции прямоугольных плит наружные 7081-2231, 7081-2232 | Пазы(7 т-образн., 7 п-образн.) и 21 отверстий(5 в пазах+8сверху+8уст.) |  |  |
| Секции прямоугольных плит промежуточные 7081-2241, 7081-2242 | Пазы(5 т-образн., 8 п-образн.) и 34 отверстия(6 в пазах+14сверху+14уст.) |  |  |
| Плиты круглые с крестообразным расположением пазов 7081-2361, 7081-2371…7081-2401 | Пазы (2 п-обр+4 т-обр) и 22 отв (12 в пазах+4сверху+5уст) | 7081-2361 – не загружена |  |
| Плиты круглые с радиальным расположением пазов 7081-2441…7081-2471 | Пазы (5 т-обр) и 35 отв (10 в пазах+18сверху+6уст+1 в центре) |  |  |
| Плита круглая с радиально-поперечным расположением пазов 7081-2481 | Пазы (9 т-обр и 1 п-обр.снизу) и 64 отв (20 в пазах+42сверху+1уст+1 в центре) |  |  |
| Оправки конусные с фланцем 7033-0731,7033-0732 | Пазы (4 т-обр.) и 5 отв (4 сверху + 1 в центре) |  |  |
| Угольники базовые высотой 210мм 7080-2001, 7080-2002 | Пазы (7 т-обр.+3 п-обр.) и 17 отв (2 сбоку+10 в пазах+5уст) |  |  |
| Угольники базовые высотой 300мм 7080-2011, 7080-2012 |  |  |  |
| Угольники базовые высотой 420мм 7080-2021, 7080-2022 |  |  |  |
| Угольники токарные шириной 120 и 180мм 7050-0466, 7050-0476 | Пазы (2 т-обр.+5 п-обр.), 25 отв (4 сбоку+9 в пазах+12уст), овальные элементы |  |  |
| Угольники токарные шириной 240 и 300мм 7050-0461, 7050-0471 |  |  |  |
| Косынки правые  7084-0181-- 7084-0183 | Пазы (1 т-обр.+6 п-обр.), 16-28 отв (8-20 в пазах+8уст), овальные элементы |  |  |
| Косынки левые  7084-0191-- 7084-0193 | -//- | -//- | -//- |
| Корпусные | Прокладки т-образные |  |  |  |
| Прокладки установочные т-образные |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |